< 미세먼지 관리카드 >

미세먼지 비상저감조치 공사장 운영 단축‧조정

발주처		시공사
공사명		발주담당자1)
현장담당자2)		연락처	발주처
			현장

1) 발주처 담당부서 및 담당자(예) 00공사 00팀 소속,  00본부 00팀 소속, 00구청 건설과 소속

2) 시공사 공사현장 담당자 (예) 00건설 소속 직원, 감리단 00건설 소속 직원 등

□ 개요(비산먼지 발생사업 신고증명서 참고)

○ 위    치 : OO시 OO동 OOO번지

○ 공사기간 : OOOO. O. O.～OOOO. O. O. ㎥

○ 규    모 : (건축물) 연면적 O,OOO㎡ , (노선 연장) OOkm 등

○ 비산먼지 발생공정별 공사기간

발생공정	구간(면적)	공사기간	조업중지 기간
야적		'OO. O. O.～'OO. O. O.	동절기(1～2월) 공사중지 및 휴일 조업 미실시 여부 등
터파기(부지정지)
싣기 및 내리기
야외 절단, 연마
수송(내부/외부)
기타

□ 주요 배출공정 및 비상저감조치 내용

배출공정	주요 억제시설 설치 및 조치내용	비상저감조치 내용	먼지배출량 저감효과
공통사항	전체 설비	·운영 단축‧조정(운영 단축, 8～18시, 10시간→9시～17시, 8시간) ·공사장 인근 도로 물청소(일2회→4회) ·실내작업 우선 추진	00kg/일 감소
야적	방진덮개 방음방진시설 설치	·비산먼지 발생 억제 강화(작업 중 야적물질 방진덮개 복포)	00kg/일 감소
싣기 및 내리기	이동식 살수시설 운영	·비산먼지 발생 억제 강화(살수량 증대)	00kg/일 감소
수송	적재함을 밀폐 덮개 설치	·비산먼지 발생 억제 강화(공사장 내 통행도로 살수 강화(일2회→4회) ·건설기계(노후 건설기계 자제)	00kg/일 감소
채광·채취	위를 참고하여 공정별 작성	위를 참고하여 공정별 작성	00kg/일 감소
야외 절단	〃	〃
야외 연마	〃	〃
먼지 배출량 저감효과 합계			총 00kg/일